**ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ**





**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- из сверхпрочной оцинкованной стали;

- подходит для тюков широкого диапазона размров;

- 2 цилиндра;

- нет острых граней и краев способных повредить обмотку тюка.

Этот захват предназначен для транспортировки и укладки тюков. Сделан из сверхпрочной оцинкованной стали, плотно и надёжно захватывает тюки из любых материалов: силоса, сена, соломы и т.д.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм |
| 2318 | 1115 | 2706 | 690 | 1758 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Мин. длинна тюка, м** | **Мин. длинна тюка, м** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Величина** | 0,75 | 2,3 | 270 | C890415 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Совместимость по сериям** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 |  |  |  | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |